智能照明集中控制指令集

01 20 80 00 00 00 00 A1 主机发送（开第一路）

01 21 80 00 00 00 00 A2 主机接收

01 20 00 00 00 00 00 21 主机发送（关第一路）

01 21 00 00 00 00 00 22 主机接收

1，01： 地址位

2，20: 发送指令 21接收

3，4，功能码：80 00 一路 40 00 二路 20 00 三路 10 00 四路

08 00 五路 04 00 六路 02 00 七路 01 00 八路

00 80 九路 00 40 十路 00 20 十一路 00 10 十二路

FF FF 全开 00 00 全关

5，6，7 ： 00 00 00

8： 校验位 和校验

01 20 FF FF 00 00 00 1F 全开指令

01 20 00 00 00 00 00 21 全关指令

FF 0F 80 80 80 80 00 0E 总开指令

FF 0F 00 00 00 00 00 0E 总关指令